
|  |
| --- |
| Информация о монтажной компании |
| Название: |

|  |
| --- |
| Информация о владельце системы SignaPro™ |
| Название: |
| Адрес объекта: |

|  |  |
| --- | --- |
| Данная Форма описывает однотипные волоконно-оптические Линии / Каналы Горизонтальной подсистемы кабельной системы SignaPro™, которым должен быть присвоен «номер типовой линии» | № |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о Линии / Канале Горизонтальной подсистемы данного типа | |
| Количество Линий / Каналов данного типа: | **🞎** Консолидационная Точка |
| Тип оптического волокна: **🞎** многомодовое: **🞎** 50/125 мкм **🞎** 62.5/125 мкм **🞎** одномодовое | |
| **🞎** Муфты – количество: , тип: , производитель: , марка: | |



**Универсальная модель волоконно-оптической Линии / Канала Горизонтальной подсистемы**

🛈 При регистрации кабельной системы модели Канала в Форме должны быть указаны аппаратные шнуры (1 и 11).

🛈 При использовании в Линии / Канале односторонних перемычек в Форме должен быть указан артикул шнура, из которого были изготовлены перемычки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, установленное в Линии /Канале Магистральной подсистемы данного типа | | | | | | |
|  | № | Название компонента | | Артикул | № накладной | Дата накладной |
| **🞎** | 1 | Аппаратный шнур | |  |  |  |
| **🞎** | 2 | Коммутационное оборудование | Панель/шкаф |  |  |  |
| Адаптер |  |  |  |
| Кассета для муфт |  |  |  |
| **🞎** | 3 | Односторонняя перемычка | |  |  |  |
| **🞎** | 4 | Кабель Горизонтальной подсистемы | |  |  |  |
| **🞎** | 5 | Односторонняя перемычка | |  |  |  |
| **🞎** | 6 | Консолидационная Точка | Панель/шкаф |  |  |  |
| Адаптер |  |  |  |
| Кассета для муфт |  |  |  |
| **🞎** | 7 | Односторонняя перемычка | |  |  |  |
| **🞎** | 8 | Кабель Открытого Офиса | |  |  |  |
| **🞎** | 9 | Односторонняя перемычка | |  |  |  |
| **🞎** | 10 | Телекоммуникационная Розетка | Коробка |  |  |  |
| Адаптер |  |  |  |
| Кассета для муфт |  |  |  |
| **🞎** | 11 | Аппаратный шнур | |  |  |  |